**Ausgleichsrahmen PPB 30 ARE**

Der Ausgleichsrahmen ist notwendig, wenn die Wand dünner als 320 mm ist und der Einschub somit zu weit aus der Wand ragt, so dass die Außenabdeckung nicht mehr montiert werden kann.

Bei der Montage der Außenabdeckung auf den Ausgleichrahmen ist ein Befestigungsblech (Zubehör) notwendig (Ausnahme: Kunststoff-Außenabdeckung PPB 30 AK).

Es können auch 2 Ausgleichsrahmen aufeinander montiert werden.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | PPB 30 ARE |
| Einbauort: | Außenwand |
| Einbaulage: | waagerecht |
| Material: | Edelstahl, gebürstet |
| Farbe: | Edelstahl, gebürstet |
| Gewicht: | 0,79 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,99 kg |
| Breite: | 260 mm |
| Höhe: | 260 mm |
| Tiefe: | 55 mm |
| Breite mit Verpackung: | 295 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 320 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 86 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991724 |
| Artikelnummer: | 0093.1501 |

Hersteller: MAICO

PPB 30 ARE Ausgleichsrahmen