**Wendeschalter W 1**

Wendeschalter zur Ventilatorsteuerung.

Für den Wechselbetrieb der Luftrichtung.

WU 1: Mit Schalterdose zur Unterputzmontage.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | W 1 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Spannungsart: | Wechselstrom / Drehstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V / 400 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximalbelastung: | 16 A |
| Schutzart: | IP 65 |
| Einbauart: | Aufputz |
| Farbe: | hellgrau |
| Gewicht: | 0,37 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,4 kg |
| Breite: | 82 mm |
| Höhe: | 82 mm |
| Tiefe: | 127 mm |
| Breite mit Verpackung: | 95 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 88 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 133 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571018 |
| Artikelnummer: | 0157.0101 |

Hersteller: MAICO

W 1 Wendeschalter