**Befestigungsmanschette ELR 31**

Befestigungsmanschetten zur Schall- und Vibrationsdämpfung von Rohrventilatoren.

Mit 10 mm dicker Neoprenauflage.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ELR 31 |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 0,4 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,4 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 315 mm |
| Breite: | 337 mm |
| Höhe: | 337 mm |
| Tiefe: | 60 mm |
| Breite mit Verpackung: | 337 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 337 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 60 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799921141 |
| Artikelnummer: | 0092.0114 |

Hersteller: MAICO

ELR 31 Befestigungsmanschette