**Luftfilter TFP 56**

Luftfilter für lüftungstechnische Anlagen.

Mit beidseitigen Flanschen zum Einbau in rechteckige Lüftungskanäle.

Inspektionsklappe für einfachen Filterwechsel abnehmbar.

Zubehör: Ersatz-Luftfilter KF.. und Differenzdruckwächter DW 1000.

Einbauhinweise

Luftfilter saugseitig vom Ventilator montieren.

Filterwiderstand mit Differenzdruckwächter DW 1000 überwachen.

An der Seite ausreichenden Freiraum zum Öffnen der Inspektionsklappe beim Filterwechsel vorsehen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | TFP 56 |
| Einbauort: | Kanal |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Material Gehäuse: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 22,5 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 22,54 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Kanalmaß: | 1.000 mm x 500 mm |
| Breite: | 1.040 mm |
| Höhe: | 540 mm |
| Tiefe: | 700 mm |
| Breite mit Verpackung: | 1.040 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 540 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 700 mm |
| Fördermitteltemperatur bei IMax: | 70 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799490371 |
| Artikelnummer: | 0149.0037 |

Hersteller: MAICO

TFP 56 Luftfilter