**Verschlussklappe, elektrisch MK 31**

Elektrische Verschlussklappe als Wetterschutz und Kaltluftsperre bei abgeschaltetem Ventilator.

MK mit Getriebemotor: Nennleistung 3 W, Nennstrom 0,015 A.

BK mit Bimetallklappe: Nennleistung 25 W, Nennstrom 0,01 A, Anlaufstrom 1,8 A - 1s. Drehzahlregelung nur mit Drehzahlsteller STX 2,5.

Ausführung gemäß Schutzklasse II (ohne Schutzleiteranschluss).

Öffnet und schließt beim Ein- und Ausschalten des Ventilators.

MK benötigt 4-adrige Netzzuleitung.

BK benötigt 3-adrige Netzzuleitung.

Auf Anfrage Sonderausführungen mit Endlagenschalter lieferbar. Endlagenschalter spricht bei vollständig geöffneter Verschlussklappe an.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | MK 31 |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Nennleistung: | 3 W |
| INenn: | 0,015 A |
| Maximalbelastung: | 0,015 A |
| Schutzart: | IP 55 |
| Antrieb: | Getriebe |
| Einbau: | außen |
| Einbauort: | Wand |
| Einbaulage: | senkrecht |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
| Lamellenfarbe: | silbergrau |
| Gewicht: | 1,87 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 2,12 kg |
| Klappenart: | elektrisch |
| Geeignet für Nennweite: | 315 mm |
| Breite: | 430 mm |
| Höhe: | 430 mm |
| Tiefe: | 50,5 mm |
| Breite mit Verpackung: | 440 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 440 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 60 mm |
| Umgebungstemperatur: | 40 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799939085 |
| Artikelnummer: | 0093.0908 |

Hersteller: MAICO

MK 31 Verschlussklappe, elektrisch