**Luftfilter ZFF 40**

Luftfilter zur Reinigung der nachströmenden Luft.

Mit Berührungsschutzgitter.

Einfacher Filterwechsel.

Zubehör: Ersatz-Luftfilter FF.. .

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ZFF 40 |
| Einbau: | innen |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | perlweiß, ähnlich RAL 1013 |
| Gewicht: | 2,44 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 3,96 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Geeignet für Nennweite: | 350 mm / 400 mm |
| Breite: | 470 mm |
| Höhe: | 470 mm |
| Tiefe: | 112 mm |
| Breite mit Verpackung: | 480 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 480 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 130 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490050 |
| Artikelnummer: | 0149.0005 |

Hersteller: MAICO

ZFF 40 Luftfilter