**Abluft-System ZEG 2000**

Zentrales Entlüftungssystem.

Zur gleichzeitigen Entlüftung mehrerer Räume in Einfamilienhäusern oder Wohnungen.

Hoher Druck durch Radiallaufrad.

Zuluftnachführung über dezentrale Außenluftdurchlässe, z. B. ALDs.

3 Lüftungsstufen einstellbar.

Bis zu 3 Ansaugstutzen für Abluft, passend zu Rohren mit DN 125. Die Ansaugstutzen können nach Bedarf ausgebrochen werden.

1 Ausblasstutzen DN 125 für Fortluft.

Motor

Motor für den Dauerbetrieb ausgelegt.

Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig.

Montagehinweise

Gehäusebefestigung in beliebiger Lage an Balken, Wand oder Decke möglich.

Elektrischer Anschluss

Das Gerät wird betriebsfertig montiert geliefert.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ZEG 2000 |
| Fördervolumen: | 260 m³/h Systemdruck bei 100 Pa |
| Drehzahl: | 330 1/min / 625 1/min / 1.180 1/min |
| Drehzahlsteuerbar: |  ✔  |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Leistungsaufnahme: | 12 W / 24 W / 55 W |
| IMax: | 0,13 A / 0,18 A / 0,24 A |
| Schutzart: | IP 20 |
| Aufstellungsort: | Keller / Speicher / Kniestock / Hauswirtschaftsraum / Heizungsraum |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Systemart: | zentral |
| Material: | Kunststoff |
| Gewicht: | 3,98 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 4 kg |
| Anschlussdurchmesser: | 125 mm |
| Breite mit Verpackung: | 370 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 300 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 340 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799862024 |
| Artikelnummer: | 0086.0202 |

Hersteller: MAICO

ZEG 2000 Abluft-System