**Luftfilter, Ersatz KFF 9040-5**

Ersatz-Luftfilter für Schallgedämmte Flachbox für Zuluft KFR/KFD, KFR -K/KFD -K und KFR -F/KFD -F.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | KFF 9040-5 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 3,83 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 3,92 kg |
| Filterart: | Feinfilter |
| Filterklasse: | ISO ePM1 55 % (F5) |
| Breite: | 892 mm |
| Höhe: | 387 mm |
| Tiefe: | 96 mm |
| Breite mit Verpackung: | 893 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 388 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 100 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799990611 |
| Artikelnummer: | 0093.1217 |

Hersteller: MAICO

KFF 9040-5 Luftfilter, Ersatz