**Luftfilter TFE 31**

Luftfilter für lüftungstechnische Anlagen.

Inspektionsklappe für einfachen Filterwechsel abnehmbar.

Mit Filtereinsatz aus Synthetikfiber.

Filtereinsatz nicht regenerierbar.

Mit Gummidichtung an den Luft-Anschlussstutzen.

Zubehör: Ersatz-Luftfilter FE.. .

Filterwiderstand mit Differenzdruckwächter DW 1000 überwachen.

Einbauhinweise

Filterwiderstand mit Differenzdruckwächter DW 1000 überwachen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | TFE 31 |
| Material Gehäuse: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 3,175 |
| Gewicht mit Verpackung: | 3,72 kg |
| Filterklasse: | G4 |
| Nennweite: | 315 mm |
| Breite mit Verpackung: | 400 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 265 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 400 mm |
| Umgebungstemperatur: | 100 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490456 |
| Artikelnummer: | 0149.0045 |

Hersteller: MAICO

TFE 31 Luftfilter