**Wende-, Polumschalter WP 1**

Polumschalter zur Steuerung polumschaltbarer Ventilatoren.

Stufenschalter für 2 Drehzahlen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WP 1 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Spannungsart: | Drehstrom |
| Bemessungsspannung: | 500 V |
| Maximalbelastung: | 16 A |
| Schutzart: | IP 65 |
| Motor: | Dahlanderschaltung |
| Einbauart: | Aufputz |
| Gewicht: | 0,42 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,45 kg |
| Breite: | 82 mm |
| Höhe: | 82 mm |
| Tiefe: | 127 mm |
| Breite mit Verpackung: | 87 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 93 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 133 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571056 |
| Artikelnummer: | 0157.0105 |

Hersteller: MAICO

WP 1 Wende-, Polumschalter