**Stahl-Flexrohr SFR 80**

Flexibles einlagig verrilltes Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahlblech zum Einsatz als Anschlussleitung an die Hauptleitung gemäß DIN 18017-3.

Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Klasse A1.

Längenangaben: gestreckte Länge.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | SFR 80 |
| Material: | Stahlblech |
| Gewicht: | 0,46 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,65 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 80 mm |
| Länge: | 1,2 m |
| Breite: | 1.200 mm |
| Höhe: | 90 mm |
| Tiefe: | 90 mm |
| Breite mit Verpackung: | 620 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 100 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 100 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799550723 |
| Artikelnummer: | 0055.0072 |

Hersteller: MAICO

SFR 80 Stahl-Flexrohr