**Luftfilter, Ersatz FE 25-1**

Ersatzfilter für Luftfilter TFE...-4.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | FE 25-1 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Material: | Synthetik |
| Gewicht: | 0,35 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,37 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse 70 % (G4) |
| Geeignet für Nennweite: | 250 mm |
| Breite: | 408 mm |
| Höhe: | 318 mm |
| Tiefe: | 8 mm |
| Breite mit Verpackung: | 410 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 320 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 32 mm |
| Umgebungstemperatur: | 100 °C |
| Verpackungseinheit: | 2 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799990550 |
| Artikelnummer: | 0093.1226 |

Hersteller: MAICO

FE 25-1 Luftfilter, Ersatz