**Raumluftsteuerung RLS 1 WR**

Im Lieferumfang der Lüftungsgeräte WS 120 Trio, WS 160 Flat, WS 170, WS 300 Flat, WR 310 / WR 410, WS 320 und WS 470.

Weitere Bedienteile können parallel angeschlossen werden.

Einstellen von 4 Lüftungsstufen über Taster.

Mit Meldung zum Filterwechsel über LED.

Mit Störungsanzeige über LED.

Im Lieferumfang Adapterplatte für Unterputzdose.

Steuerleitung zum Gerät LiYY 7x0,34 mm².

Spannungsversorgung durch die WS-/WR-Geräte.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | RLS 1 WR |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 12 V |
| Material: | Kunststoff |
| Kunststoffangaben: | Polystyrol, PVC-frei |
| Gewicht: | 0,09 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,1 kg |
| Breite: | 80 mm |
| Höhe: | 80 mm |
| Tiefe: | 35 mm |
| Breite mit Verpackung: | 87 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 87 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 45 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799578093 |
| Artikelnummer: | 0157.0809 |

Hersteller: MAICO

RLS 1 WR Raumluftsteuerung