**Rohbaumontage-Set WS 75 RSUP**

Rohbaumontage-Set zum Einbau in die Außenwand für Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung WS 75 Powerbox H für eine Wandstärke bis 500 mm.

Lieferumfang:

Einbaukasten (Breite x Höhe x Tiefe: 534 x 1066 x 152 mm) mit integrierter Bohrschablone

Zwei Wandhülsen (Ø 125 mm Außen, Ø 90 mm Innen, Länge 500 mm) aus EPP mit jeweils zwei Putzschutzdeckeln

Zwei WS 75 A Blechadapter mit jeweils zwei Anschlüssen für das MF-M75 Flexrohr, zusätzlich ein Stopfen pro Adapter

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WS 75 RSUP |
| Material Gehäuse: | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| Farbe: | verkehrsschwarz RAL 9017 |
| Gewicht: | 9,77 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 11,96 kg |
| Breite: | 534 mm |
| Höhe: | 1.066 mm |
| Tiefe: | 152 mm |
| Breite mit Verpackung: | 595 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 1.130 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 210 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992547 |
| Artikelnummer: | 0093.1616 |

Hersteller: MAICO

WS 75 RSUP Rohbaumontage-Set