**Luftfilter, Ersatz RF 31**

Ersatzfilter für Luftfilter TFE... .

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | RF 31 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,35 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,7 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse 70 % (G4) |
| Geeignet für Nennweite: | 315 mm |
| Breite: | 360 mm |
| Höhe: | 340 mm |
| Tiefe: | 8 mm |
| Breite mit Verpackung: | 385 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 360 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 55 mm |
| Umgebungstemperatur: | 100 °C |
| Verpackungseinheit: | 2 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799936954 |
| Artikelnummer: | 0093.0695 |

Hersteller: MAICO

RF 31 Luftfilter, Ersatz