**Ventilatoreinsatz mit Abdeckung VEA ER 17/60-2 G**

Ventilatoreinsatz mit Abdeckung und Filter als Ersatzteil für Ventilatoreinsatz ER 17/60-2 G.

Ausführung mit Grundlastschaltung.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | VEA ER 17/60-2 G |
| Ausführung: | Grundlastschaltung |
| Fördervolumen: | 25 m³/h / 61 m³/h |
| Drehzahl: | 1.200 1/min / 2.500 1/min |
| Drehzahlsteuerbar: |  -  |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Nennleistung: | 30 W / 46 W |
| IMax: | 0,23 A / 0,3 A |
| Farbe: | weiß |
| Gewicht: | 2,15 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 2,38 kg |
| Breite: | 255 mm |
| Höhe: | 160 mm |
| Tiefe: | 255 mm |
| Breite mit Verpackung: | 260 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 180 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 260 mm |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799991151 |
| Artikelnummer: | E080.0786.0000 |

Hersteller: MAICO

VEA ER 17/60-2 G Ventilatoreinsatz mit Abdeckung