**Edelstahl-Lufthaube LH-V2A 10**

Lufthaube zur Be- und Entlüftung.

Zum Anschluss an Außenluftleitungen, Fortluftleitungen, Dunstabzugshauben, Wäschetrockner, etc.

Mit Anschlussstutzen und Klemmfeder zur einfachen Montage.

Mit Vogelschutzgitter.

Ohne Lippendichtung am Stutzen und ohne Kondensatablaufkante.

Besonders bei Fortlufteinsatz der Lufthaube müssen bauseitige Maßnahmen getroffen werden damit evtl. auftretendes Kondenswasser nicht an der Hausfassade abläuft.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | LH-V2A 10 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Einbau: | außen |
| Einbauort: | Außenwand |
| Material: | Edelstahl |
| Farbe: | Edelstahl, gebürstet |
| Gewicht: | 0,21 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,21 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 100 mm |
| Freier Querschnitt: | 63 cm² |
| Breite: | 150 mm |
| Höhe: | 150 mm |
| Tiefe: | 45 mm |
| Breite mit Verpackung: | 151 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 151 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 124 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513773 |
| Artikelnummer: | 0151.0377 |

Hersteller: MAICO

LH-V2A 10 Edelstahl-Lufthaube