**45° Bogen, gezogen B45-100**

45°-Bogen, gezogen, inkl. Lippendichtung(en). Für Wickelfalzrohre.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | B45-100 |
| Einbauart: | Unterputz |
| Material: | Stahlblech |
| Nennweite: | 100 mm |
| Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799553250 |
| Artikelnummer: | 0055.0325 |

Hersteller: MAICO

B45-100 45° Bogen, gezogen