**Wand-/Deckenauslass FFS-WA**

Wand-und Deckenauslass für Zu- und Abluft aus Kunststoff.

Anschlussmöglichkeiten für flexiblen Luftkanal.

Lieferumfang:

1 Wand-/ Deckenauslass

2 einzelne Adapter Rohrbefestigungen (FFS-RA)

1 Blinddeckel (FFS-D)

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | FFS-WA |
| Luftrichtung: | Abluft / Zuluft |
| Max. Volumenstrom: | 45 m³/h |
| Volumenstrom: | 15 m³/h / 30 m³/h / 45 m³/h bei 2,4 Pa / 9,8 Pa / 22 Pa (inkl. Wand-/ Deckengitter und Filter) |
| Material: | Kunststoff |
| Gewicht: | 0,41 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,42 kg |
| Nennweite: | 100 mm |
| Durchmesser: | 100 mm |
| Breite: | 206 mm |
| Höhe: | 319 mm |
| Tiefe: | 143 mm |
| Breite mit Verpackung: | 160 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 330 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 190 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558750 |
| Artikelnummer: | 0055.0875 |

Hersteller: MAICO

FFS-WA Wand-/Deckenauslass