**Verschlussklappe ARP 71**

Verschlussklappen zur Entlüftung.

Mit einzeln beweglichen Lamellen, gelagert in verstärkten Laufbuchsen.

Mit verzinktem Schutzgitter an der Anströmseite.

ARP 71 zweigeteilt.

ARP 80 und ARP 100 dreigeteilt.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ARP 71 |
| Luftrichtung: | Entlüftung |
| Einbau: | außen |
| Einbauort: | Wand |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Material: | Kunststoff, witterungs-, UV-beständig |
| Farbe: | silbergrau |
| Gewicht: | 4,6 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 5,6 kg |
| Klappenart: | selbstt. öffnend/schließend |
| Geeignet für Nennweite: | 710 mm |
| Breite: | 818 mm |
| Höhe: | 890 mm |
| Tiefe: | 40 mm |
| Breite mit Verpackung: | 900 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 900 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 55 mm |
| Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799510826 |
| Artikelnummer: | 0151.0082 |

Hersteller: MAICO

ARP 71 Verschlussklappe