**Befestigungsfuß FUM 25**

Befestigungsfüße zur Montage von Ventilatoren ERM an Wänden, Decken oder auf Konsolen.

Waagerechter und senkrechter Einbau möglich.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | FUM 25 |
| Einbauort: | Decke / Wand |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 0,49 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,5 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 250 mm |
| Breite: | 232 mm |
| Höhe: | 195 mm |
| Tiefe: | 195 mm |
| Breite mit Verpackung: | 232 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 195 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 195 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799360056 |
| Artikelnummer: | 0036.0005 |

Hersteller: MAICO

FUM 25 Befestigungsfuß