**Einbaurahmen für TFA/TFZ EBR-D 10**

Einbaurahmen für Tellerventile mit Bajonettverschluss.

Mit Gewinde und eingelassener Safe-Dichtung, Ausnahme: EBR 15.

Zum Anschluss an die Rohrleitung.

Notwendiges Zubehör zu Metall-Tellerventilen TFA oder TFZ.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | EBR-D 10 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Farbe: | verzinkt |
| Gewicht: | 0,1 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,1 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 100 mm |
| Breite: | 125 mm |
| Höhe: | 125 mm |
| Tiefe: | 50 mm |
| Breite mit Verpackung: | 125 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 125 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 50 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799924937 |
| Artikelnummer: | 0092.0493 |

Hersteller: MAICO

EBR-D 10 Einbaurahmen für TFA/TFZ