**Schallentkopplungsset KSD-D**

4 Gummidämmelemente mit verzinkter Unterlegscheibe zur körperschallentkoppelten Deckenmontage der Lüftungsboxen ESR... nach DIN 4109.

Weiteres Befestigungsmaterial wie Gewindestangen, Muttern etc. sind nicht im Lieferumfang.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | KSD-D |
| Material: | thermoplastisches Elastomer (TPE) |
| Farbe: | schwarz |
| Gewicht: | 0,03 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,04 kg |
| Brandschutz: | Brandklasse B2 nach DIN 4102, nicht abtropfend |
| Breite: | 80 mm |
| Höhe: | 50 mm |
| Tiefe: | 50 mm |
| Breite mit Verpackung: | 80 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 30 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 50 mm |
| Gewinde: | M8 |
| Umgebungstemperatur: | -50 °C bis 110 °C |
| Verpackungseinheit: | 4 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799925217 |
| Artikelnummer: | 0092.0521 |

Hersteller: MAICO

KSD-D Schallentkopplungsset