**Zwischenstutzen SZ 25**

Zwischenstutzen für Dachventilatoren.

Für eine strömungstechnisch günstige und montagefreundliche Verbindung zwischen Sockelschalldämpfer SD und Lüftungsleitungen.

Für den Einbau in Flachdächer.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | SZ 25 |
| Einbauort: | Dach |
| Material Gehäuse: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 7,4 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 7,42 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 250 mm |
| Breite: | 840 mm |
| Höhe: | 840 mm |
| Tiefe: | 180 mm |
| Breite mit Verpackung: | 840 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 840 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 180 mm |
| Umgebungstemperatur: | 100 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799922889 |
| Artikelnummer: | 0092.0288 |

Hersteller: MAICO

SZ 25 Zwischenstutzen