**Außengitter MGE 80/125 V2A**

MGR: Außengitter zum Abdecken runder Lüftungsöffnungen.

MGE: Außengitter zum Abdecken rechteckiger Lüftungsöffnungen.

Mit Insektengitter und Federhalterung.

Für Rohrdurchmesser von 80 mm bis 125 mm.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | MGE 80/125 V2A |
| Ausführung: | eckig |
| Luftrichtung: | Entlüftung |
| Material: | Edelstahl |
| Gewicht: | 0,1 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,14 kg |
| Breite: | 150 mm |
| Höhe: | 150 mm |
| Tiefe: | 25 mm |
| Breite mit Verpackung: | 151 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 151 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 26 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799780311 |
| Artikelnummer: | 0078.0031 |

Hersteller: MAICO

MGE 80/125 V2A Außengitter