**Tellerventil, Brandschutz WBV 12**

Tellerventile zur Entlüftung.

Einbaurahmen und Ventilgehäuse mit einem Bajonettverschluss verbunden.

Stufenlose Regulierung des Luftstroms durch drehbaren Ventilteller.

Montage mit Einbaurahmen.

Feuerwiderstandsklasse K 90 - 18017.

Montage innerhalb und außerhalb brandfester Schachtwände.

Typenreihe WBV: Mit wartungsfreier Brandschutz-Absperrvorrichtung und hermetisch gekapselter Auslösevorrichtung.

Typenreihe TB:

Arretierung der Absperrvorrichtung durch cadmiumfreie Schmelzlotsicherung.

Auslösung der Schmelzlotsicherung bei 72 °C oder von Hand.

Empfohlenes Zubehör: Fettfangfilterelement FFE beim Einsatz in Räumen mit fetthaltiger Abluft (z.B. Küchen etc.).

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WBV 12 |
| Luftrichtung: | Entlüftung |
| Material: | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| Farbe: | reinweiß, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht: | 0,78 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,8 kg |
| Brandschutz: | ja |
| Geeignet für Nennweite: | 125 mm |
| Breite: | 162 mm |
| Höhe: | 162 mm |
| Tiefe: | 88 mm |
| Breite mit Verpackung: | 190 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 190 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 150 mm |
| Zulassungsnummer: | Z-41.3-561 |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799512769 |
| Artikelnummer: | 0151.0276 |

Hersteller: MAICO

WBV 12 Tellerventil, Brandschutz