**Rohrschalldämpfer RSI 90/1500**

Zylindrischer Rohrschalldämpfer für lufttechnische Anlagen.

Ausführung ohne Kulisse sorgt für keine zusätzlichen Verluste.

Das Innenleben des Schalldämpfers ist aus einem Lochblech gefertigt.

Betriebstemperatur zwischen -40 °C und +150 °C.

Passend für die Baureihen DAR, DAD und DAR Ex.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | RSI 90/1500 |
| Material: | Stahl, verzinkt |
| Farbe: | silber |
| Gewicht: | 94 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 94 kg |
| Nennweite: | 900 mm |
| Breite: | 1.100 mm |
| Höhe: | 1.100 mm |
| Tiefe: | 1.350 mm |
| Breite mit Verpackung: | 1.100 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 1.100 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 1.350 mm |
| Einfügungsdämpfung bei 63 Hz: | 2 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 125 Hz: | 5 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 250 Hz: | 11 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 500 Hz: | 16 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 1 kHz: | 11 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 2 kHz: | 7 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 4 kHz: | 7 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 8 kHz: | 5 dB |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799731078 |
| Artikelnummer: | 0073.0107 |

Hersteller: MAICO

RSI 90/1500 Rohrschalldämpfer