**Intervallschalter VZI 10**

Intervallschalter zur regelmäßigen Lüftung selten genutzter Räume.

Einschalten des Ventilators über Intervallschalter und über manuelle Betätigung möglich.

Betätigung über handelsübliche Schalter möglich.

Intervallzeit einstellbar: 1 h bis 15 h.

Montage in Unterputzdose möglich.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | VZI 10 |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximalbelastung: | 1,25 A |
| Schutzart: | IP 40 |
| Gewicht: | 0,01 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,02 kg |
| Breite: | 20 mm |
| Höhe: | 13 mm |
| Tiefe: | 35 mm |
| Breite mit Verpackung: | 20 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 13 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 35 mm |
| Umgebungstemperatur: | 0 °C bis 50 °C |
| Fernbedienung: |  -  |
| Nachlaufzeit: | 10 min |
| Einschaltdauer: | 10 min |
| Einschaltverzögerung: | 50 s |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799578239 |
| Artikelnummer: | 0157.0823 |

Hersteller: MAICO

VZI 10 Intervallschalter