**Zeitschaltuhr ZS 4**

Zweikanalige Zeitschaltuhr für Verteilereinbau.

Ohne Netzanschluss programmierbar (6 Jahre Gangreserve).

Textbasierte Menü-Führung und selbsterklärende Piktogramme/Symbole.

Großes und übersichtliches Display mit zwei hochauflösenden Textzeilen (Punkte-Matrix).

Einfache Handhabung. Schnelle und intuitive Programmierung.

46 Speicherplätze.

Tages- und Wochenprogramm.

Ferien- und Impulsprogramm.

Permanentschaltung nach Datum.

Manuelle Permanentschaltung.

Manuelle Schaltungsvorwegnahme.

Automatische Schaltzeitortierung beim Auslesen.

Automatische Sommerzeitumstellung.

Anzeige der Betriebsstunden des Gerätes und je Kanal.

Sicherheit durch PIN-Codierung.

2 Wechsler.

Kürzester Schaltabstand 1 min.

Schaltleistung 16 A / 250 V.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ZS 4 |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz / 60 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 1,5 W |
| Schutzart: | IP 20 |
| Elektrische Steckverbindung: | Schraubanschluss |
| Einbauart: | Verteilertafel |
| Material Gehäuse: | Kunststoff |
| Gewicht: | 0,1 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,17 kg |
| Breite: | 36 mm |
| Höhe: | 90 mm |
| Tiefe: | 58 mm |
| Breite mit Verpackung: | 40 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 110 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 67 mm |
| Umgebungstemperatur: | -10 °C bis 50 °C |
| Fernbedienung: |  -  |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799570882 |
| Artikelnummer: | 0157.0088 |

Hersteller: MAICO

ZS 4 Zeitschaltuhr