**Montagehalter UPM 60/100**

Montagehalter zum Einbau von Unterputzgehäuse ER-GH, ER-GH-VWR und ER-UP.. an Wänden, Decken oder in Schächten.

Mit Langlöchern zur exakten Justierung der Ventilatorgehäuse.

Verpackungseinheit:

2 L-förmige Winkelbleche

4 Montageschrauben.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | UPM 60/100 |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 0,46 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,5 kg |
| Breite: | 40 mm |
| Höhe: | 350 mm |
| Tiefe: | 50 mm |
| Breite mit Verpackung: | 40 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 350 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 50 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799180104 |
| Artikelnummer: | 0018.0010 |

Hersteller: MAICO

UPM 60/100 Montagehalter