**Anschlussleitung WRG 35-TAK 5**

Anschlussleitung mit beidseitigem RJ 12 Stecker für WRG 35.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WRG 35-TAK 5 |
| Drehzahlsteuerbar: |  -  |
| Gewicht: | 0,07 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,1 kg |
| Kabellänge: | 5 m |
| Breite: | 5.000 mm |
| Höhe: | 6 mm |
| Tiefe: | 2 mm |
| Breite mit Verpackung: | 110 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 50 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 45 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925026 |
| Artikelnummer: | 0092.0502 |

Hersteller: MAICO

WRG 35-TAK 5 Anschlussleitung