**Zuluftelement, ungeregelt ZE 10-1**

Verpackungseinheit: Innengitter, Wandhülse (bis 380 mm ausziehbar), Außengitter mit Fliegengitter.

ZE 10-1: Kombination mit Rohreinschubventilator ECA 11 E möglich.

ZE 15-1: Kombination mit Rohreinschubventilator ECA 15/2 E oder ECA 15/4 E möglich.

Einbauhinweise

Empfohlene Auslegung:

1 ZE 8-IZ pro 20 m2 Wohnfläche.

1 ZE 10-IZ pro 30 m2 Wohnfläche.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ZE 10-1 |
| Einbauort: | Wand |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | reinweiß, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht: | 0,87 |
| Breite mit Verpackung: | 315 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 130 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 245 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799520016 |
| Artikelnummer: | 0152.0001 |

Hersteller: MAICO

ZE 10-1 Zuluftelement, ungeregelt