**AIROTHERM-Lufterhitzer DTH 35**

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Anschluss im Klemmenkasten des Gerätes.

Merkmale

3-Stufenheizung aus Dunkelstrahl-Heizgittern mit hohem Wirkungsgrad: 2 kW, 4 kW oder 6 kW schaltbar.

Stabiles Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit Hammerschlag-Effektlackierung, hellgrau.

Einzeln verstellbare Lamellen zur Regulierung der Strömungsrichtung.

Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig.

Betriebsmeldeleuchte für Heizung.

Mit leicht auswechselbarer Filterzelle gemäß DIN EN 779, Klasse G3. Ein Ersatzfilter ZF 35 liegt dem Gerät bei.

Sicherheitshinweise

Funkstörfrei.

Mit Heizgitter aus asbestfreiem Trägermaterial.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DTH 35 |
| Spannungsart: | Drehstrom |
| Bemessungsspannung: | 400 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Schutzart: | IP 20 |
| Netzzuleitung: | 5 x 1,5 mm² |
| Einbau: | innen |
| Einbauort: | Wand |
| Einbaulage: | waagerecht |
| Material Gehäuse: | Stahlblech, verzinkt |
| Farbe: | hellgrau |
| Gewicht: | 10,67 |
| Gewicht mit Verpackung: | 10,66 kg |
| Filterklasse: | G3 |
| Breite mit Verpackung: | 520 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 260 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 480 mm |
| Lufterhitzerart: | elektrisch |
| Heizleistung: | 2.000 W / 6.000 W |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799820055 |
| Artikelnummer: | 0082.0005 |

Hersteller: MAICO

DTH 35 AIROTHERM-Lufterhitzer