**Solepumpen-Regler EW-S**

Regelt automatisch Sommer- und Winterbetrieb.

Keine saisonale Bedienung notwendig.

Mit Störungsanzeige.

Schaltet Pumpe in regelmäßigen Abständen ein, um Festsetzen zu vermeiden.

Mit vordefinierter Werkseinstellung.

Mit 2 Temperaturfühlern für Außenlufttemperatur vor und nach Sole-Luft-Wärmetauscher.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | EW-S |
| Gewicht: | 0,4 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,565 kg |
| Breite: | 160 mm |
| Höhe: | 110 mm |
| Tiefe: | 60 mm |
| Breite mit Verpackung: | 230 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 130 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 185 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799572039 |
| Artikelnummer: | 0157.0203 |

Hersteller: MAICO

EW-S Solepumpen-Regler