**Edelstahl-Lufthaube LH-V2A 12**

Lufthaube zur Be- und Entlüftung.

Zum Anschluss an Außenluftleitungen, Fortluftleitungen, Dunstabzugshauben, Wäschetrockner, etc.

Mit Anschlussstutzen und Klemmfeder zur einfachen Montage.

Mit Vogelschutzgitter.

Ohne Lippendichtung am Stutzen und ohne Kondensatablaufkante.

Besonders bei Fortlufteinsatz der Lufthaube müssen bauseitige Maßnahmen getroffen werden damit evtl. auftretendes Kondenswasser nicht an der Hausfassade abläuft.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | LH-V2A 12 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Einbau: | außen |
| Einbauort: | Außenwand |
| Material: | Edelstahl |
| Farbe: | Edelstahl, gebürstet |
| Gewicht: | 0,32 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,32 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 125 mm |
| Freier Querschnitt: | 98 cm² |
| Breite: | 190 mm |
| Höhe: | 190 mm |
| Tiefe: | 45 mm |
| Breite mit Verpackung: | 191 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 191 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 150 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513780 |
| Artikelnummer: | 0151.0378 |

Hersteller: MAICO

LH-V2A 12 Edelstahl-Lufthaube