**Flacher und kompakter doppelter Luftverteiler, aus Kunststoff, 18-fach MA-FDV18-63**

Flacher und kompakter doppelter Luftverteiler aus recyclebarem Kunststoff für 18 x Flexrohre DN 63, Zuleitung DN 180. Geeignet für flexible und platzsparende Montagemöglichkeiten.

Flacher Luftverteiler bestehend aus: 3 Verschlussdeckel DN 200, 1 Anschlussübergang DN 180, 1 Enddeckel DN180, 18 Dichtringe DN 63, 18 lösbare Sicherungs-Klammern DN 63 zum Befestigen der Flexrohre, 14 Verschlussdeckel DN 63.

Farbe anthrazit (Korpus) mit weiß/leicht transparenten Anschlussstutzen.

Mit Einsteck-Sichtkontrolle für passgenauen und kontrollierten Flexrohr-Einschub.

Einsatz als 90°-Verteiler, bzw. auch als Durchgangsverteiler möglich mit optionalem Zubehör (s. Anschlussübergang).

Druckstabil zum Einbetonieren in Filigran-Geschossdecke.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | MA-FDV18-63 |
| Einbauort: | Decke / Wand / Fussboden |
| Material: | Polypropylen (PP) |
| Farbe: | Anthrazit |
| Gewicht: | 3,1 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 3,95 kg |
| Anschlussdurchmesser: | 180 mm |
| Anschlussdurchmesser Flexrohr: | 63 mm |
| Anzahl Anschlussstutzen: | 18 |
| Geeignet für Nennweite: | 63 mm |
| Breite: | 445 mm |
| Höhe: | 80 mm |
| Tiefe: | 772 mm |
| Breite mit Verpackung: | 485 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 135 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 806 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992967 |
| Artikelnummer: | 0059.2127 |

Hersteller: MAICO

MA-FDV18-63 Flacher und kompakter doppelter Luftverteiler, aus Kunststoff, 18-fach