**Luftfilter TFP 50-7**

Luftfilter für lüftungstechnische Anlagen.

Mit beidseitigen Flanschen zum Einbau in rechteckige Lüftungskanäle.

Inspektionsklappe für einfachen Filterwechsel abnehmbar.

Zubehör: Ersatz-Luftfilter KF.. und Differenzdruckwächter DW 1000.

Einbauhinweise

Luftfilter saugseitig vom Ventilator montieren.

Filterwiderstand mit Differenzdruckwächter DW 1000 überwachen.

An der Seite ausreichenden Freiraum zum Öffnen der Inspektionsklappe beim Filterwechsel vorsehen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | TFP 50-7 |
| Einbauort: | Kanal |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Material Gehäuse: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 20,27 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 20,3 kg |
| Filterart: | Staub- und Pollenfilter |
| Filterklasse: | ISO ePM1 80 % (F7) |
| Kanalmaß: | 800 mm x 500 mm |
| Breite: | 840 mm |
| Höhe: | 540 mm |
| Tiefe: | 700 mm |
| Breite mit Verpackung: | 840 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 540 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 700 mm |
| Fördermitteltemperatur bei IMax: | 70 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799490722 |
| Artikelnummer: | 0149.0072 |

Hersteller: MAICO

TFP 50-7 Luftfilter