**Winkel MF-WLF125/90**

MF-WLF100/90: Direktes 90°-Übergangsstück vom runden Querschnitt (Zu-oder Abluftventil) NW 100 auf Flexrohr MF-F90.

MF-WLF125/90: Direktes 90°-Übergangsstück vom runden Querschnitt (Zu-oder Abluftventil) NW 125 auf Flexrohr MF-F90.

MF-WLF100/63/63: Direktes 90°-Übergangsstück mit sehr niedriger Aufbauhöhe (70 mm) vom runden Querschnitt (Zu-oder Abluftventil) NW 100 auf zwei Flexrohre MF-F63.

Ventil-Anschlussstutzen mit Muffenmaß.

Die Flexrohr-Anschlussstutzen haben jeweils zwei eindrückbare Befestigungsklammern ,welche eine schnelle und kostengünstige Fixierung der Flexrohre ermöglichen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | MF-WLF125/90 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Einbauort: | Decke / Wand / Fußboden |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 1,1 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,12 kg |
| Nennweite: | 125 mm / 90 mm |
| Breite: | 240 mm |
| Höhe: | 410 mm |
| Tiefe: | 300 mm |
| Breite mit Verpackung: | 240 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 410 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 300 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799185291 |
| Artikelnummer: | 0018.0529 |

Hersteller: MAICO

MF-WLF125/90 Winkel