**Tellerventil, Edelstahl TM-V2A 16**

Edelstahl-Tellerventile zur Be- und Entlüftung mit Anschlussstutzen.

Mit losem Montagering und Klemmfeder für einfache Montage.

Stufenlose Regulierung des Luftstroms durch drehbaren Ventilteller.

Empfohlenes Zubehör: Fettfangfilterelement FFE beim Einsatz in Räumen mit fetthaltiger Abluft (z.B. Küchen etc.).

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | TM-V2A 16 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Volumenstrom: | 60 m³/h / 80 m³/h / 130 m³/h / 190 m³/h Bei 2 Pa / 8 Pa / 22 Pa / 48 Pa |
| Material: | Edelstahl |
| Farbe: | Edelstahl, gebürstet |
| Gewicht: | 0,5 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,51 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 160 mm |
| Breite: | 225 mm |
| Höhe: | 225 mm |
| Tiefe: | 62 mm |
| Breite mit Verpackung: | 220 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 75 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 220 mm |
| Schallleistungspegel: | 35 dB(A) / Bei max. 180 m³/h |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513766 |
| Artikelnummer: | 0151.0376 |

Hersteller: MAICO

TM-V2A 16 Tellerventil, Edelstahl