**Wandeinbauventilator EN 31**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | EN 31 |
| Fördervolumen: | 1.800 m³/h |
| Drehzahl: | 1.425 1/min |
| Luftrichtung: | Entlüftung |
| Drehzahlsteuerbar: |  ✔  |
| Reversierbarkeit: |  -  |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Nennleistung: | 90 W |
| Leistungsaufnahme: | 110 W |
| INenn: | 0,5 A |
| IMax: | 0,6 A |
| Schutzart: | IP 20 |
| Einbauort: | Wand |
| Einbauart: | Aufputz |
| Einbaulage: | waagerecht |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
| Gewicht: | 5,86 |
| Nennweite: | 315 mm |
| Schalldruckpegel: | 65 dB(A) |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799813033 |
| Artikelnummer: | 0081.0303 |

Hersteller: MAICO

EN 31 Wandeinbauventilator