**Fußboden-/Wandauslass MF-FBWA 75**

Fußboden- und Wandauslass für flexibles Lüftungsrohrsystem MAICOFlex.

Zum Anschluss von 2 Flexrohren MF-F.

Lüftungsgitter aus Edelstahl in versetzter Schlitzoptik.

Einfache Regulierung durch eingebauten Luftmengenschieber mit Arretierung einschließlich Teleskopelement zur Verlängerung bei Einbau in der Betondecke.

Die Bauhöhe von Unterkante Basiselement bis Oberkante Edelstahlgitter (Gesamthöhe) ist variabel einstellbar von 13 cm bis 29 cm.

Notwendiges Zubehör: Zwei Dichtungsringe MF-FDR.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | MF-FBWA 75 |
| Luftrichtung: | Belüftung |
| Volumenstrom: | 40 m³/h empfohlen |
| Material Gitter: | Edelstahl |
| Material Gehäuse: | Stahlblech, sendzimirverzinkt |
| Gewicht: | 3,31 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 3,71 kg |
| Nennweite: | 75 mm |
| Breite: | 330 mm |
| Höhe: | 290 mm |
| Tiefe: | 130 mm |
| Breite mit Verpackung: | 395 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 260 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 200 mm |
| Schallleistungspegel: | 24 dB(A) / Bei 50 m³/h |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520665 |
| Artikelnummer: | 0152.0066 |

Hersteller: MAICO

MF-FBWA 75 Fußboden-/Wandauslass