**Befestigungsfuß FUR 10/12/16**

Befestigungsfüße zur Montage von ERR-Ventilatoren an Wänden, Decken oder auf Konsolen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | FUR 10/12/16 |
| Einbauort: | Wand / Decke |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 0,21 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,22 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 100 mm / 125 mm / 160 mm |
| Breite: | 293 mm |
| Höhe: | 65 mm |
| Tiefe: | 50 mm |
| Breite mit Verpackung: | 180 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 35 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 70 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799360872 |
| Artikelnummer: | 0036.0087 |

Hersteller: MAICO

FUR 10/12/16 Befestigungsfuß