**Absaugstutzen ER-AS**

Absaugstutzen zu Unterputzgehäuse ER GH, ER GH-VWR, ER-UPD und ER-UP/G für WC-Sitzentlüftung. Gleichzeitige Entlüftung des Raumes und Absaugung am WC-Sitz.

Voraussetzung: Spülrohr des UP-Spülkastens ist mit einem Abzweigstück DN 70 ausgestattet.

Verbindung vom Spülrohr zum Ventilator HT DN 70, dadurch geringe Luftgeschwindigkeiten und effektive, zugfreie Absaugung.

Kombination mit ER EC, ER 60 oder ER 100.

Empfehlung für den Spülkasten: Fabr. TECE, TECEprofil Universalmodul für WC mit TECE-Spülkasten, mit Anschluss für Geruchsabsaugung. TECE-Best.-Nr: 9.300.003, www.tece.de, Tel.: 0 25 72 / 928-0

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ER-AS |
| Luftrichtung: | Entlüftung |
| Einbauort: | Wand |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | schwarz |
| Gewicht: | 0,06 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,1 kg |
| Breite: | 83 mm |
| Höhe: | 83 mm |
| Tiefe: | 80 mm |
| Breite mit Verpackung: | 155 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 155 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 125 mm |
| Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799939283 |
| Artikelnummer: | 0093.0928 |

Hersteller: MAICO

ER-AS Absaugstutzen