**Drehzahlsteller STX 2,5**

Drehzahlsteller zur stufenlosen Regelung von Ventilatoren.

Mindestdrehzahl einstellbar.

Einsetzbar für Aufputz- und Unterputzmontage, Ausnahme: STX 4 nur für Aufputzmontage.

Funktionsprinzip: Phasenanschnitt-Steuerung.

Empfohlener Abstand zu Radio- und Fernsehgeräten: 3 m.

Einschalten der Ventilatoren auf Maximaldrehzahl durch Drehen des Stellknopfes. Weiteres Drehen reduziert die Drehzahl.

Spritzwassergeschützt.

Eingebaute Temperaturabschaltsicherung.

Orange LED-Betriebsanzeige.

CE-Kennzeichen.

Einschließlich Ersatzsicherung.

Zusätzlicher Schaltkontakt (230 V) z. B. zur Ansteuerung einer Klappe.

Durch die Technik des Phasenanschnitts kann im unteren Drehzahlbereich ein physikalisch bedingtes Brummgeräusch auftreten. In Räumen mit dem Anspruch an geräuscharmen Ventilatorbetrieb daher zur Drehzahlregelung 5-Stufentransformatoren TRE... einsetzen.

Montage an Wänden möglich, an Decken wegen Temperaturentwicklung vermeiden.

STX 1,5, STX 2,5:

Breite x Höhe x Tiefe bei Verwendung für Aufputzmontage: 82 mm x 89 mm x 65 mm

Breite x Höhe x Tiefe bei Verwendung für Unterputzmontage: 50 mm x 50 mm x 35 mm

STX 4:

Breite x Höhe x Tiefe bei Verwendung für Aufputzmontage: 82 mm x 89 mm x 65 mm

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | STX 2,5 |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Maximalbelastung: | 2,5 A |
| Mindestbelastung: | 0,2 A |
| Schutzart: | IP 44 |
| Einbauart: | Auf- oder Unterputz |
| Farbe: | weiß, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht: | 0,16 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,2 kg |
| Breite: | 82 mm |
| Höhe: | 89 mm |
| Tiefe: | 65 mm |
| Breite mit Verpackung: | 85 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 95 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 70 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799992271 |
| Artikelnummer: | 0157.1562 |

Hersteller: MAICO

STX 2,5 Drehzahlsteller