**Bogen, gezogen mit Rollringdichtung 60° B60-150**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | B60-150 |
| Einbauart: | Unterputz |
| Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799553205 |
| Artikelnummer: | 0055.0320 |

Hersteller: MAICO

B60-150 Bogen, gezogen mit Rollringdichtung 60°