**Abstandshalter ECA-AH**

Abstandshalter für den Anschluss von Kleinraumventilatoren der Gruppe ECA 100. Für ECA piano oder Nachfolgemodelle ECA 100 ipro.. muss der Abstandshalter bauseits angepasst werden.

Durch die Verwendung des ECA-AH lässt sich der Kleinraumventilator ohne Überstand auch in Flachkanal-Winkelstücke einbauen.

Nicht an Fenstern oder Verbundgläsern montieren.

Lieferumfang: Abstandshalter mit 4 Distanzelementen, 2 Holzschrauben 80 mm.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ECA-AH |
| Einbauort: | Wand / Decke |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | weiß |
| Gewicht: | 0,2 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,294 kg |
| Breite: | 151 mm |
| Höhe: | 151 mm |
| Tiefe: | 56 mm |
| Breite mit Verpackung: | 158 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 158 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 120 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799924869 |
| Artikelnummer: | 0092.0486 |

Hersteller: MAICO

ECA-AH Abstandshalter