**Luftfilter, Ersatz PF 10/16**

Ersatz-Luftfilter für Luftfilter TFE 10, TFE 12, TFE 15 und TFE 16.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | PF 10/16 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,09 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,26 kg |
| Filterklasse: | ISO ePM1 50 % (F7) |
| Breite: | 200 mm |
| Höhe: | 200 mm |
| Tiefe: | 25 mm |
| Breite mit Verpackung: | 455 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 320 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 30 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Geeignet für Produkte: | TFE 10, TFE 12, TFE 15 und TFE 16 |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799936985 |
| Artikelnummer: | 0093.0698 |

Hersteller: MAICO

PF 10/16 Luftfilter, Ersatz