**Sockelschalldämpfer SDI 35**

Schalldämpfer für saugseitige Geräuschreduzierung von Dachventilatoren.

Mit Schalldämmkulissen aus abriebfesten und nicht brennbaren Mineralfaserplatten.

Zulässige Betriebstemperatur bis max. 150 °C.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | SDI 35 |
| Material: | Stahlblech, galvanisiert |
| Farbe: | silber |
| Gewicht: | 37 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 37 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 350 mm |
| Breite: | 490 mm |
| Höhe: | 750 mm |
| Tiefe: | 490 mm |
| Breite mit Verpackung: | 490 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 750 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 490 mm |
| Einfügungsdämpfung bei 63 Hz: | 3 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 125 Hz: | 5 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 250 Hz: | 9 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 500 Hz: | 11 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 1 kHz: | 19 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 2 kHz: | 20 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 4 kHz: | 18 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 8 kHz: | 14 dB |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799730323 |
| Artikelnummer: | 0073.0032 |

Hersteller: MAICO

SDI 35 Sockelschalldämpfer