**DZF 30/4 A**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DZF 30/4 A |
| Fördervolumen: | 1.800 m³/h |
| Drehzahl: | 1.425 1/min |
| Drehzahlsteuerbar: | - |
| Reversierbarkeit: | - |
| Leistungsaufnahme: | 110 W |
| IMax: | 0,3 A |
| Schutzart: | IP 55 |
| Polumschaltbar: | - |
| Gewicht: | 6,7 |
| Fördermitteltemperatur bei IMax: | 75 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Artikelnummer: | 0085.0413 |

Hersteller: MAICO

DZF 30/4 A