**EnOcean-Erweiterungsmodul PP 45 EO**

Zur Umwandlung der elektrischen Signale auf EnOcean Funk.

Damit können die PP 45 RC und PPB 30 RC Geräte angesteuert werden.

Wird per RS485 Schnittstelle an die Raumluftsteuerung RLS 45 K angeschlossen.

Damit ist auch eine System-Kombination von kabelgebundenen PP 45 K und Funkgeräten PP 45 RC / PPB 30 RC möglich.

Mit dem Erweiterungsmodul PP 45 EO können weitere EnOcean-Module z.B. Funksensoren (H, CO2) eingebunden werden.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | PP 45 EO |
| Einbauort: | Wand |
| Einbauart: | Unterputz |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | reinweiß, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht: | 0,06 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,17 kg |
| Breite: | 80 mm |
| Höhe: | 80 mm |
| Tiefe: | 49 mm |
| Breite mit Verpackung: | 233 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 170 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 60 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799573623 |
| Artikelnummer: | 0157.0362 |

Hersteller: MAICO

PP 45 EO EnOcean-Erweiterungsmodul